Maximale Arbeitsplatzkonzentration

Ein MAK-Wert ist die höchstzulässige Konzentration eines Arbeitsstoffes als Gas, Dampf oder Schwebstoff in der Luft am Arbeitsplatz, die nach dem gegenwärtigen Stand der Kenntnisse auch bei wieder­holter und langfristiger, in der Regel täglich achtstündiger Expo­sition, jedoch bei Einhaltung einer durch­schnittlichen Wochen­arbeitszeit von 40 Stunden im allgemeinen die Gesundheit der Beschäftigten nicht beeinträchtigt und diese nicht unangemessen belästigt. MAK-Werte werden jährlich von der Deutschen Forschungs­gemeinschaft überarbeitet.

Im automotiven Bereich betrifft dies insbesondere den Umgang mit Lacken, Lösemitteln und Betriebsstoffen.