Wohnkoffer

Auswahlkriterien:

Innenmaße, insbesondere
Kopffreiheit und
Schlaflänge quer

Außenmaße:
zum Basisfahrzeug passend
für Containertransport geeignet

Gewicht

Tragende Materialien:
Aluminium (Dichte 2,7 g/ml)
GFK: Glasfasern in Kunstharz/Kunststoff (Dichte 2 g/ml)
CFK: Kohlenstofffasern in Kunstharz (Dichte 1,5 g/ml)

Konstruktion, insbesondere
Geländeverhalten
Stege (Kältebrücken)
Einbau von Fenstern und Türen

Dämmende Materialien gegen Wärme, Kälte, Schall
PUR Polyurethan-Schaum
PIR Polyisocyanat-Schaum
XPS Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, z. B. Styrodur, Styrofoam

Abnehmen & Absetzen:
Containerecken
Stützfüße
Profilkufen

Klapptritte

begehbares Dach

Tür

Fenster & Dachluken

Stauraumklappen

Sicherung & Einbruchschutz

Tunnel zum Führerhaus

Versorgungssysteme:
Wasser und Abwasser
Strom (Batteriesystem & externe Versorgung)
Beleuchtung innen und außen
Kommunikation
Belüftung & Klimaanlage

Befestigungsschienen innen

Anschaffungskosten

Aussehen & Verarbeitung

Auch: Alukoffer, Bundeswehrkabine, Container, Funkkabine,
Shelter (Zeppelin, Dornier)
siehe auch:
* Austauschbare Ladungsgüter
* Container-Verschiffung