Automatikgetriebeöle

Hydrauliköl für Getriebe und Servolenkung, meist rot, selten grün gefärbt. Es gibt keine einheitlichen Standards, jedoch Spezifikationen wie Dexron und andere, die von mehreren Fahrzeugherstellern genutzt werden. Für Spezifikation und Wechselintervalle sind ausschließlich die Angaben der Fahrzeughersteller entscheidend.

Entfärbung und Verfärbung (braun, schwarz) deuten auf übernutztes Öl hin. Zwar preisen die Fahrzeughersteller »Lebensdauerfüllungen« an, allerdings empfehlen die Getriebehersteller den Wechsel nach 80.000 Kilometern; übrigens definieren die Fahrzeugbauer »Lebensdauer« mit rund 160.000 Kilometern. Der vollständige Austausch des Getriebeöls erfordert Know-How und Spezialgeräte (z. B. »Tim-Eckard-System«).

abgekürzt ATF
engl. Automatic Transmission Fluid
siehe auch *Schmierstoffe