Risikoanalyse

Ist ein Schutzgut ungenügend geschützt (mangelnde *Vorsorge), so ist es schädlichen Einflüssen aus der Umgebung ausgesetzt (Exposition), die zur Gefahr werden können.

Treffen Schutzgut und Gefahr räumlich und zeitlich zusammen, so führt dies zu einem Ereignis.
Je nach Resilienz (etwa Widerstandsfähigkeit) kann dies ein Schadensereignis sein. Umgekehrt betrachtet zeigt sich darin die Schadensanfälligkeit eines Schutzgutes gegenüber einem bestimmten Ereignis (Vulnerabilität).

Die Eintrittswahrscheinlichkeit eines (Schadens-)Ereignisses und der Umfang dessen negativer Folgen ergeben zusammen das Risiko.

Risikofaktor Mensch

Neben den objektiven Faktoren bestimmt der Mensch selbst das Risiko. Nach *Murphys Gesetz tritt in einem technischen Handlungssystem alles ein, was denkbar ist. Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten, an die niemand vorher gedacht hat. Ursächlich für den Missbrauch technischer Möglichkeiten ist eine Mischung aus Neugier, Spieltrieb, Übermut, Leichtsinn, Angeberei. Auch das täuschende Gefühl unverwundbar zu sein, spielt eine Rolle. Zwar lernt der Mensch hinzu, aber die *Fehler lernen ebenfalls, dafür gelten die Gesetze der *Systemantic.