Shelter

Englischer Begriff für ein sehr einfaches Gebäude, einen Unterstand, eine provisorische Unterkunft, ein Blechbiwak in den Bergen, eine Schutz bietende Nische in einer Bergwand, synonym sind Biwak, Palapas/Chozas (Südamerika), Pondok (Südostasien > afrikaans), Ramadas (z.B. Arizona).

Ein solcher Unterstand bietet mit geringstmöglichem Aufwand größtmöglichen Schutz gegen die Witterungseinflüsse an seinem Standort. Eine Biwakschachtel in den Bergen muss den Wind abhalten, Palapas im Dschungel bieten die Möglichkeit eine Hängematte aufzuhängen und ein Moskitonetz, der Sonnenschutz hat Priorität in baumloser Umgebung (Ramada). Solche Unterstände sind ein Merkmal mobiler Gruppen.

In Deutschland werden die mit Erde abgedeckten Flugzeug-Hangars als Shelter bezeichnet.

Zunehmend wird der Begriff allgemein für massive Wohnkoffer verwendet.

Die Bundeswehr-Shelter von Zeppelin und Dornier sind absetzbare Alukoffer für Lkw, ebenso wie der *Leicht Abnehmbare Koffer LAK der NVA. Diese sind preisgünstig zu erhalten und werden gerne zu Wohnkoffern für Fernreisemobile umgebaut. Ein spezielles Problem sind die Kältebrücken der massiven Konstruktion und damit Isolation und Kondensation.

Standardmaße (mm) außen der ZEPPELIN- FM-Shelter

Shelter	Länge	Breite	Höhe
ACE I (FM 1)	2.990	2.050	1.825
ACE II (FM 2)	4.250	2.200	2.075
ACE III	5.000	2.200	2.075
Nato I + II	3.810	2.080	2.110
10'	2.991	2.438	2.438
15'	4.541	2.438	2.438
20'	6.058	2.438	2.438